

#### 一、主界面



开机显示

#### 二、参数设置界面



**2.1 设备状态界面**


显示内容暂定

**2.2 手动反吹界面**







**2.3 流速零点校准界面**




**2.4 平滑时间界面（修改范围为 0～600 秒）**




**2.5 烟道截面积界面**



**2.6 反吹频次界面（修改范围为 1～10）**




**2.7 参数界面**




**子界面**


















#### 管路控制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁阀1  （三通1） | 电磁阀2  （三通2） | 电磁阀3  （二通1） | 电磁阀4  （二通1） |
| 正常测量 |  |  |  |  |
| 皮托管反吹 |  |  |  |  |
| 湿度管反吹 |  |  |  |  |
| 有反吹气校零 |  |  |  |  |
| 无反吹气校零 |  |  |  |  |
| 湿度零点校准 |  |  |  |  |
| 定时反吹（先皮托管反吹，再湿度管反吹） |  |  |  |  |

皮托管反吹：全压管吹 1 秒，暂停 1 秒，静压管吹 1 秒，暂停 1 秒