#### 一、管路控制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁阀1  （三通1） | 电磁阀2  （三通2） | 电磁阀3  （二通1） | 电磁阀4  （二通1） |
| 正常测量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮托管反吹 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 湿度管反吹 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 有反吹气校零 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 无反吹气校零 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 湿度零点校准 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定时反吹（先皮托管反吹，再湿度管反吹） | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 定时湿度管反吹 | 0 | 0 | 0 | 1 |

皮托管反吹：全压管吹 1 秒，暂停 1 秒，静压管吹 1 秒，暂停 1 秒